ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

для работодателей всех отраслей экономики, эксплуатирующих и обслуживающих объекты водопроводно-канализационного хозяйства (колодцы водопроводные, газовые, канализационные), по применению и исполнению требований Межотраслевых правил по охране труда при

эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных постановлением Минтруда России от 16.08.2002 № 61

В связи с резким возрастанием несчастных случаев при выполнении работ в колодцах, ёмкостях и т.д. (водопроводных, канализационных, газовых) в 2017 году и количеством погибших при указанных несчастных случаях обращаем внимание на соблюдение требований Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных постановлением Минтруда России от 16.08.2002 №61 (далее - Правила).

За 7 месяцев 2017 года на территории Российской Федерации произошло 11 несчастных случаев, в которых погибло 27 человек. Основными отраслями, в которых произошли указанные несчастные случаи, явились: жилищно-коммунальное хозяйство - 3 случая, погибло 5 человек; обеспечение электрической энергией - 1 случай, погибло 2 человека; деятельность санаторно-куротных организаций - 1 случай, погибло 2 человека; строительство - 1 случай, погибло 5 человек; животноводство - 4 случая, погибло 9 человек; производство электромонтажных работ - 1 случай, погибло 4 человека. Наибольшее количество несчастных случаев произошло за июль месяц текущего года (7 несчастных случаев, в которых погибли 16 человек).

Основными причинами несчастных случаев, происшедших в колодцах (канализационных, газовых, водопроводных), ёмкостях и т.п. является неудовлетворительная организация работ повышенной опасности (работы в колодцах, ёмкостях и т.п.):

- без оформления наряда-допуска и проведения целевого инструктажа;

- без проведения проверки колодца на загазованность перед спуском в него, отсутствие контроля за воздушной средой в колодце во время работ;

- без организации работ бригады при работе в колодце, предусматривающей чёткое распределение обязанностей, в том числе страховки и наблюдения;

- без обеспечения и применения средств коллективной : и индивидуальной защиты работников (предохранительного пояса, шлангового противогаза, газоанализатора или газосигнализатора, каски защитной, жилета сигнального);

- без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства;

- без профилактических противоаварийных тренировок с пострадавшими и занятий по применению средств индивидуальной защиты.

На основании вышеизложенного работодателям всех отраслей экономики, эксплуатирующим и обслуживающим объекты водопроводно-канализационного хозяйства (колодцы водопроводные, газовые, канализационные), необходимо выполнять основные требования Правил, а именно:

1. Разработать перечень мест и видов работ, при выполнении которых необходимо выдавать наряд-допуск;

2. Оформлять при выполнении работ повышенной опасности (работы в колодцах, камерах, ёмкостях и т.д.) обязательный наряд-допуск с регистрацией его в журнале учёта выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности;

3. Назначить ответственных лиц за выдачу нарядов-до пусков и регламентировать их обязанности;

4. Обеспечить работников, обслуживающих объекты водопроводно-канализационного хозяйства, следующими средствами индивидуальной и коллективной защиты:

- предохранительные пояса, прошедшие соответствующие испытания на прочность;

- шланговые противогазы;

- кислородные изолирующие противогазы;

- газоанализаторы и газосигнализаторы;

- аккумуляторные фонари;

- ограждения, знаки безопасности;

- крючки и ломы для открывания крышек люков колодцев, штанги-вилки для открывания задвижек в колодцах, переносные лестницы;

- защитные каски.

5. Работники, обслуживающие объекты водопроводно-канализационного хозяйства, должны быть допущены к выполнению работ только после прохождения инструктажа по безопасности труда, обучения безопасным методам труда, проверки знаний Правил и инструкций по безопасности труда с учётом должности, профессии применительно к выполняемой работе, а также при отсутствии медицинских противопоказаний.

С работниками, связанными с эксплуатацией установок, оборудования и сооружений, к которым предъявляются повышенные требования безопасности труда (работы в колодцах, камерах, резервуарах и т.д.), необходимо систематически проводить профилактические против о аварийные тренировки, занятия по применению средств индивидуальной защиты, не реже одного раза в три месяца.

Указанные требования обязательны для исполнения

работодателями всех отраслей экономики, эксплуатирующими и обслуживающими объекты водопроводно-канализационного хозяйства!